|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА** | **ЕД.ИЗМ** | **КОЛ-ВО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Профнастил толщиной 0,45мм | м2 | 392,2 |
| 2 | перемички из швеллера 22П L=1600мм | 1м | 3,2 |
| 3 | стальные угольники равнополные размером 100х6мм | м | 10,2 |
| 4 | стоимость дабор для дверных проемов шириной 330мм | м2 | 3,4 |
| 5 | установка карниза из пвх шириной 120мм | м | 242 |
| 6 | горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0,049 |
| 7 | горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,256 |
| 8 | бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 5-20 мм | м3 | 44,3088 |
| 9 | кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | шт | 5 511 |
| 10 | раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50 | м3 | 3,4033632 |
| 11 | раствор отделочный тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,1604 |
| 12 | раствор цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 11,0473418 |
| 13 | раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 10,825054 |
| 14 | раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 | м3 | 0,3696 |
| 15 | смесь сухая гипсовая | т | 2,38197813 |
| 16 | плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 25мм | м2 | 1,604 |
| 17 | плиты мраморные полированные для ступеней толщиной 25мм | м2 | 6,4962 |
| 18 | плиты мраморные полированные для полов гладкие или орнаментированные толщиной 25мм | м2 | 7,777 |
| 19 | наличники из МДФ размерами 80мм | м | 38,232 |
| 20 | болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 22мм | т | 0,03278 |
| 21 | болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,012225 |
| 22 | гвозди строительные | т | 0,132647802 |
| 23 | плитки керамогранитные размером 600х600мм | м2 | 79,152 |
| 24 | винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм | шт | 2610,948 |
| 25 | винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт | 452,872 |
| 26 | прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800x50x50 мм) | м | 233,888 |
| 27 | нащельник стальной оцинкованный с покрытием "полиэстер" | м | 10,9848 |
| 28 | угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 50,347 |
| 29 | начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 38,4468 |
| 30 | кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт | 320,39 |
| 31 | лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "полиэстер | м2 | 8,2386 |
| 32 | профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 183,08 |
| 33 | фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием "полиэстер" | м2 | 106,1864 |
| 34 | краски водоэмульсионные | т | 0,5799018 |
| 35 | краска "ROYAL-TEX" | кг | 17,3922 |
| 36 | грунтовка | т | 0,1817174 |
| 37 | грунтовка на основе микрокальцита | кг | 95,7 |
| 38 | олифа комбинированная К-3 | т | 0,0289952 |
| 39 | клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,364203 |
| 40 | толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 35,3185 |
| 41 | поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,3705 |
| 42 | поковки оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,187724 |
| 43 | катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,054151 |
| 44 | сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 31,861104 |
| 45 | стальные полосо рефленый толщиной 6мм | т | 0,0555 |
| 46 | сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,4 мм | т | 0,150444 |
| 47 | электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,01055 |
| 48 | электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,00598272 |
| 49 | шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 10,087068 |
| 50 | лесоматериалы круглые хвойных пород. лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0,12 |
| 51 | пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1,6 |
| 52 | пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 2,1009 |
| 53 | пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,13 |
| 54 | пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм iii сорта | м3 | 0,048892 |
| 55 | пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта | м3 | 8,0925 |
| 56 | пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,1956 |
| 57 | пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,26 |
| 58 | пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта | м3 | 0,08688 |
| 59 | перила с анодированные поручнями из текстолита толщ=40мм высота перил Н=900мм | м | 14,8 |
| 60 | анодированные перила H=900мм | м | 3,5 |
| 61 | лак водно-дисперсионный «stonemix» на основе акрила | кг | 181,83 |
| 62 | смесь универсальная декоративная «stonemix» на основе травертина | кг | 1075,2 |
| 63 | краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0381628 |
| 64 | блоки дверные из дерево алюминия, алюминия, металлопластика | м2 | 4,06 |
| 65 | блоки дверные из мдф | м2 | 18,72 |
| 66 | доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные | м3 | 0,40508 |
| 67 | наличники из мдф размером 80 мм | м | 66 |
| 68 | переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 1 |
| 69 | бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 6,936 |
| 70 | бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 7,5473 |
| 71 | смесь растворная сухая | т | 0,073728 |
| 72 | щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 4,25 |
| 73 | диск полировочный 125 мм | шт | 19,14 |
| 74 | трубы водосточные | м | 63,28 |
| 75 | клей строительный "жидкое гвозди" | кг | 7,1636 |
| 76 | плинтуса из древесины тип пл-2, размером 19х54 мм | м | 164,63 |
| 77 | щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 4,72098 |
| 78 | щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 2,70776 |
| 79 | щиты настила по проектным данным | м2 | 10,71 |
| 80 | воронки для водосточных труб кровли | шт | 8 |
| 81 | колен для водосточных труб кровли | шт | 24 |
| 82 | детали лесов стальные | т | 0,11025 |
| 83 | шурупы-саморезы 4,2х16мм | шт | 2654,66 |
| 84 | дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт | 640,78 |
| 85 | доски подоконные из пвх шириной 300 мм | м | 30,87 |
| 86 | подокоников из профилированного оцинкованного листа шириной 300 мм толщина листа 0,4мм | м | 70,808 |
| **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| 1 | Уличный пожарный щит пост в комплекте бак под песок, багор, лопата, тапор, 2 ведра и лом | комл | 1 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-5 с манометром и шлангом класса АВСЕ/5 кг | шт | 2 |